**清理整改环保违法违规建设项目完成情况第三次公示**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容 | 污染防治设施情况 | 污染物稳定达标情况 |
| 1 | 年产3000吨农药复配项目 | 濮阳市科濮生化有限公司 | 台前县尚庄工业区 | 生产车间、仓库、办公生活、闲置车间 | 化粪池、采用加强车间通风、保持良好的通风条件 | 达标 |
| 2 | 年产100吨聚丙烯酰胺、80吨羧甲基纤维素项目 | 濮阳市华盛化工有限公司 | 台前县城关镇徐岭村 | 办公楼、生产车间、原材料及产品仓库、 | 使用清洁能源锅炉、  设置危废间、设置专门的管理部门 | 达标 |
| 3 | 年产100吨聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素80吨 | 濮阳市明珠化工有限公司 | 河南省台前县濮东工业区郑吴公路北2公里 | 办公楼、生产车间、原材料及产品仓库 | 使用清洁能源锅炉、仓库分类、设置专门的管理部门 | 达标 |
| 4 | 年产2600吨磺甲基酚醛树脂项目 | 濮阳市绿洲精细化工有限公司 | 台前县城关镇尚庄工业区 | 办公区、仓库、储罐区、生产区等设施 | 经一座10m3化粪池处理后排入台前县污水处理厂进行处理、级旋风除尘+24m高排气筒外排、清洁燃料，由20m高烟囱直排 | 达标 |
| 5 | 年产3000吨聚丙烯酰胺 | 濮阳市荣泰化工有限公司 | 台前县徐岭东村 | 厂房、办公定、化验室、宿舍 | 增设集尘罩及布袋式除尘器、仓库分类、设标识牌 | 达标 |
| 6 | 年产2800吨中性施胶剂 | 濮阳市天河鸿瑞实业有限公司 | 台前县城关镇纬二路北400m | 反应釜、均质机、成品储存罐 | 设置原料及成品仓库；冷凝水回收循环利用，清洗成品桶废水处理；加回流装置、使用清洁能源锅炉 | 达标 |
| 7 | 680吨无荧光防塌润滑剂  年380吨腐植酸钠 | 濮阳市豫鲁化工有限公司 | 台前县德商高速东、省道101北邻 | 钢制搅拌罐、包装机粉碎机、 | 使用清洁能源锅炉、增设集尘罩、配套设施引风机、增设接料装置、围檐 | 达标 |
| 8 | 羧甲基纤维素 | 金玖化工有限公司 | 台前县城关镇徐岭东村 | 捏合机、粉碎机、不锈钢搅拌罐 | 增设集尘罩及布袋式除尘器、仓库分类、设标识牌 | 达标 |
| 9 | 年产2000吨羧甲基纤维素钠 | 濮阳市诺达化工有限公司 | 台前县城关镇徐岭西工业区 | 捏合机、粉碎机、不锈钢搅拌罐 | 安装集尘罩及布袋式除尘器、仓库分类 | 达标 |
| 10 | 年产 3000 吨羧甲基纤维素钠、1000 吨聚丙烯酰胺 | 濮阳市双鑫化工絮凝剂有限公司 | 台前县城关镇徐岭东村 | 办公楼、车间、餐厅、捏合机、锅炉、粉碎机等 | 使用清洁能源锅炉、  设置危废间 | 达标 |
| 11 | 年生产钻井液用环保型抗高温抗盐降失水剂1000吨、综合堵漏剂2000吨项目 | 河南省遨太化工有限公司 | 台前县东仝工业区 | 办公区、仓库、复配车间、储罐区、降失水剂生产区等设施 | 一座10m3化粪池处理后排入台前县污水处理厂进行处理、级旋风除尘+15m高排气筒外排 | 达标 |
| 12 | 年产200吨聚丙烯酰胺、80吨复合堵漏剂项目 | 台前佳联化工有限公司 | 台前县梁苗村 | 捏合机 | 设置专门的分装场所，划分相应的生产和包装区域。 | 达标 |
| 13 | 年产10万吨棉纱 | 濮阳市祥盛纺织厂 | 台前县打渔陈镇东仝村村西 | 清花机、梳棉机、并条机、汽流纺机、织布机 | 设置原料仓库和中间产物仓库、购买消防设备，仓库分类摆放，并设标识牌、安装集气罩 | 达标 |
| 14 | 年产50吨EPS保温板 | 濮阳市正大节能建材有限公司 | 台前县打渔陈镇党马线金堤河附近 | EPS全自动成型机 | 使用清洁能源锅炉、成品归置摆放、购买消防设备、设置集气罩除尘、围檐。 | 达标 |
| 15 | 年产30万张木板 | 台前县鲁鹰木业有限公司 | 台前县夹河乡后店子村 | 由办公区、仓库、储罐区、生产区等设施组成 | 活性炭吸附器  车间通风 | 达标 |
| 16 | 5万张木板 | 台前县鑫森木业有限公司 | 台前县夹河田楼村 | 由办公区、仓库、储罐区、生产区等设施组成 | 活性炭吸附器  车间通风 | 达标 |
| 17 | 年  生产9000立方木板 | 台前县龙星木业有限公司 | 濮阳市台前县夹河乡代庄村 | 办公区、仓库  冷压机，热压机等 | 活性炭吸附器，除尘器 | 达标 |
| 18 | 30万张木板 | 台前县林森木业有限公司 | 台前乡夹河乡顾庄村 | 由办公区、仓库、储罐区、生产区等设施组成冷压机，热压机等 | 活性炭吸附器，车间通风 | 达标 |
| 19 | 濮阳市莒奥保温材料有限公司耐烧保温材料项目 | 濮阳市莒奥保温材料有限公司 | 台前县夹河乡西杨村 | 1条2万吨/年的岩棉生产线，1条3万吨/年的岩棉生产线 | 一体化污水处理设施、烟气脱硫装置、袋式除尘器，正常运行 | 达标 |
| 20 | 年生产800高端胶垫材料 | 台前县三强化工有限公司司 | 台前县夹河乡张书安台村东 | 混合机、办公楼 | 化粪池 | 达标 |
| 21 | 年产550吨速冻水饺建设项目 | 田楼宝寓食品有限公司 | 夹河乡田楼村 | 生产车间、原辅材料库、化验室、办公区、生活区 | 化粪池、水解酸化池 | 达标 |
| 22 | 台前顺达有限公司100吨 | 台前县顺达糖果有限公司 | 台前县马楼镇李开甫村 | 办公区生产车间  制糖机，冷却机 | 袋式除尘器 | 达标 |
| 23 | 年加工350吨肉制品项目 | 台前县香亿园食品有限公司 | 台前县吴坝镇王三里村南 | 配料间、原辅料库、原材料处理车间、清洗车间、调味车间、杀菌车间、杀菌缓冲间、调味桶 | 气浮机加A/O/O生化综合处理、基础减振、车间隔声、经15m高排气筒、减震、厂房和绿化隔声，距离衰减。固废临时堆放场 | 达标 |
| 24 | 年产20万只汽车减震器项目 | 台前县亨利尔汽车零部件有限公司 | 台前县产业集聚区 | 租赁集聚区1间厂房，给排水、供电等公用工程均由产业集聚区提供，生产规模20万只汽车减震器项目 | 1）废气：喷漆废气+烘干废气活性炭吸附装置+光氧催化处理后经排气筒排放，焊接机设置移动式焊接烟尘净化器；  2）废水：项目清洗废水经砂石分离器+活性炭吸附处理后用于车间周边绿化洒水；生活洗漱用水用于厂区周边洒水抑尘；  3）生产固废：机加工废乳化液、喷漆漆渣、废油漆桶设置满足“三防”等环保要求的危废暂存间，设置专门危险废物存储容器，存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处理处置；  4）生产设备噪声：厂房隔声、基础减振； | 达标 |
| 25 | 年产6万台汽车充电器建设项目 | 台前县裕通电器有限公司 | 台前县孙口镇刘桥村 | 生产车间、办公室、线路板、变压器、风扇等 | 锡焊烟雾净化器、化粪池、临时固废堆放场 | 达标 |
| 26 | 年产80万套轴承  建设项目 | 濮阳市北方轴承有限公司 | 产业集聚区 | 生产车间、办公室 | 化粪池、临时固废堆积场 | 达标 |
| 27 | 年产4万台压缩空气后处理设备项目 | 濮阳市汉克斯机械有限公司(濮阳市腾飞机械有限公司) | 台前县孙口镇西影塘后街 | 主要建设内容有生产车间、办公楼及供水、排水、供电等公用工程，生产规模为年产4万台压缩空气后处理设备项目 | 1）废气：喷漆废气经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧催化处理后经排气筒排放，焊接机设置移动式焊接烟尘净化器，抛丸废气经自带袋式除尘器收集后通过15m高排气筒排放，喷塑粉尘经滤芯回收装置回收塑粉后经袋式除尘器净化处理后通过15m高排气筒排放；  2）废水：项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边农田追肥；  3）生产固废：机加工废乳化液、喷漆漆渣、废油漆桶设置满足“三防”等环保要求的危废暂存间，设置专门危险废物存储容器，存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处理处置；  4）生产设备噪声：厂房隔声、基础减振； | 达标 |
| 28 | 100张病床建设项目 | 新区医院 | 产业集聚区 | 病房楼，门诊楼 | 油烟净化器、地埋式污水处理设施、危废暂存间 | 达标 |
| 29 | 聚丙烯酰胺混合分装项目 | 台前县中原化工有限公司 | 台前县经三路与101省道交叉口往东150m路北 | 生产车间 、原材料存放区 、仓库 | 生活污水化粪池、一般固体废物暂存间、对搅拌混合工序车间进行全封闭 | 达标 |
| 30 | 年产十万台起动机项目 | 濮阳市永甲实业有限公司 | 产业集聚区 | 生产车间、打包机、点焊机、耐电压测试仪 | 食堂油烟器、设置事故池、临时固废堆放场 | 达标 |
| 31 | 年产350万吨加工项目 | 台前县七秒鱼食品有限公司 | 台前县吴坝镇晋城村 | 拌料车间膨化车间化验车间办公室等 | 油烟净化器 | 达标 |
| 32 | 年产根雕500套 | 濮阳市恒润根雕有限公司 | 产业集聚区 | 电锯、雕刻机、打磨机 | 油烟净化器、化粪池 | 达标 |
| 备注：备案仅是环保备案，作为发放排污许可证的依据 | | | | | | |